琅琊山民宿车辆道闸采购需求及技术参数要求

2024年1月22日
1.安装位置：琅琊山民宿北侧桥头现有人工护栏附近。

2.采购内容：本次采购包括栅栏式道闸1套、车牌识别设备2套、道闸基础、感应线圈、地面硬化、人行引导护栏及安装辅材等（质保期3年）。

3.采购预算：最高限价15000元（包括设备采购，安装调试、培训、税费等所有费用）

4.投标文件提交截止时间：2024年1月25日15点00分（北京时间）

如法定代表人参加开标会议必须携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；如委托代理人参加开标会议必须携带有效的法定代表人授权书和本人身份证。

5.技术要求：

（1）栅栏式道闸：输入电压:AC220V+10%/50HZ；电机电压AC220V+10%/50HZ；电机功率: 120W；使用环境温度-30°C~+80°C；通控距离s30米/频率430mHz；输入接口开关量信号；起落杆速度3秒（Ls3.5米）/6秒（L4.5米）；闸杆双横杆长度不低于400mm/坚杆不低于15根。

（2）车牌识别设备：P4显示屏全彩、75接口、256*256mm；显示屏电源5V12A；喇叭4Ω10w；内置相机300万高清；外形尺寸310*135*1350mm。

7.报价表：
	序号
	名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	栅栏式道闸
	
	1套
	
	含10米以内强弱电及管线

	2
	车牌识别设备
	
	2套
	
	不包含电脑

	3
	道闸基础
	
	1个
	
	包含材料与施工

	4
	地感线圈
	
	1套
	
	地感线圈绕5圈。

	5
	地面硬化
	
	/
	
	长2米，宽1.5,米，深0.2米

	6
	人行引导护栏
	
	/
	
	不锈钢定制，长1.5米，宽1.5米

	                                         合计：
	
	

	以上所有费用均须开具增值税专用发票


